応札物品仕様書
	１　応札物品名　　　特種用途自動車(道路パトロール車) 2300cc～2500cc 4WD SUV ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車

２　機器の構成
　　　メーカー　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　車　　名　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　グレード　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　型　　式　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　
【構成内訳】
	
	仕様書に定める仕様
	応札物品の仕様

	排気量
	2300cc以上2500cc未満
	　排 気 量：　　　　　　

	駆動方式
	4WD
	駆動方式：　　　　　　　 

	塗装色・文字入れ
	仕様書別紙図面のとおり
	左のとおりか　○　・　×　

	使用燃料
	レギュラーガソリン
	使用燃料：　　　　　　　 

	乗車定員
	５人
	　　　 人

	ミッション形式
	MTではないこと
	ﾐｯｼｮﾝ形式：　　　　　　　

	車両寸法
	全長　　　　　　4,600～4,900mm
全幅　　　　　　1,800～1,900mm
全高　　　　　　1,600～2,100mm
（散光式警光灯・スピーカー装着時）
最低地上高　　　190mm以上
	全　　長　　　　　　 mm
全　　幅　　　　　　 mm
全　　高　　　　　　 mm
(散光式警光灯･ｽﾋﾟｰｶｰ装着時)
最低地上高　　　　　　 mm

	
	５人分の乗席を確保した上で、バリケード（高900mm、幅1000mm、厚100mm）を寝かせた状態で収納できる荷室容量があること。
	左のとおりか　○　・　×

	装備品
	＜全車共通＞
エアコン、パワーステアリング、AM/FMラジオ、時計、前後席シートベルト、集中ドアロック、パワーウィンドウ、電源ソケット(シガーソケット)、バックセンサー、フロアマット、運転席助手席エアバッグ、ＡＢＳ、衝突被害軽減ブレーキ（AEBS2）、フォグランプ、サイドバイザー
	左のとおりか　○　・　×	

	
	＜沼津土木事務所装備＞
・ＥＴＣ車載器（新セキュリティ対応車載器）
・ドライブレコーダー（前方、後方）
＜島田土木事務所装備＞
・ＥＴＣ車載器（新セキュリティ対応車載器）
・ドライブレコーダー（前方のみ）
・ナビゲーションシステム(TV受信ができないようにすること)
＜下田土木事務所装備＞
・ドライブレコーダー（前方のみ）
	左のとおりか　○　・　×

	道路パトロール車仕様
	散光式警光灯(赤黄色灯）・ｽﾋﾟｰｶ
（ﾒｰｶｰ：PATLITE、型番：AXS-12LKF-RY型 同等品可）
	ﾒｰｶｰ：
型番：

	
	ｻｲﾚﾝｱﾝﾌﾟ（ﾒｰｶｰ：PATLITE、型番：SAP-520PBV-WK同等品可）
	ﾒｰｶｰ：
型番：

	
	マイク（ﾒｰｶｰ：PATLITE、型番：SDM-10A　同等品可）
	ﾒｰｶｰ：
型番：

	
	道路運送車両の保安基準（昭和26年7月28日運輸省令第67号）第49条に定める緊急自動車の要件及び第49条の２に定める道路維持作業用自動車の要件を具備すること
	左のとおりか　○　・　×

	環境仕様
	プラグインハイブリッド車であるか、下記の基準を満たしていること。
[bookmark: _GoBack]・低排出ガス車認定実施要領における平成17年基準排出ガス75％低減 又は 平成30年基準排出ガス50％低減
・令和２年度燃費目標基準達成かつ令和12（2030）年度燃費目標基準80%達成
	
・プラグインハイブリッド車である　　○　・　×

・上記を満たしていない場合
①平成　 年基準
排出ガス　　　％低減
②令和２年度燃費目標基準
達成かつ令和12(2030)年度
燃費目標基準　　　％達成




３　架装を行う工場の名称、所在地
	名称
	

	所在地
	





令和８年８月５日実施の特種用途自動車(道路パトロール車) 2300cc～2500cc 4WD SUV ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車３台の入札に係る応札物品は、上記のとおりとします。

　令和 　年 　月 　日

　　　　　　　　　　　　　　入札参加者　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　
